# GLS-0305 · GLP-BROADCAST · GLP 广播协议

```yaml
registry_entry:
  module_id: GLS-0305
  acronym: GLP-BROADCAST
  canonical_name: GLP Broadcast Protocol
  name_zh: GLP 广播协议
  family: GLP
  status: REGISTERED_DRAFT_STANDARD
  canonical_uri: gls/protocols/GLS-0305-GLP-BROADCAST.hdlp
  inherited_reservation: GLS-ROADMAP-0001
  depends: [GLS-0300, GLS-0301, GLS-0302, GLS-0303]
  implementation: NOT_STARTED
```

定义广播消息的发布者、受众、路由、优先级、有效期、撤销、更正和回执。
它负责“广播怎样发”，不等于 `GLS-0310 / BTCP` 的整个服务器控制面。
