# GLS-0841 · GHAL · 光湖硬件抽象层规范

```yaml
registry_entry:
  module_id: GLS-0841
  acronym: GHAL
  canonical_name: Guanghu Hardware Abstraction Layer
  name_zh: 光湖硬件抽象层规范
  family: GUANGHU_NATIVE_OS
  status: REGISTERED_DRAFT_STANDARD
  canonical_uri: gls/protocols/GLS-0841-GUANGHU-HARDWARE-ABSTRACTION-LAYER.hdlp
  depends: [GLS-0604, GLS-0840]
  implementation: IMPLEMENTED_VIRTIO_BLOCK_NET_NATIVE_STORAGE_NETWORK_LOGIN_AND_CODE_CHANNEL_ON_BS_SH_005
```

GHAL 把 CPU、GPU、内存、时钟、中断、磁盘、网卡和其他设备能力稳定暴露给 GOSK。
C、Rust、汇编、固件接口和具体驱动可存在于该机器实现层。

GHAL 不负责 TCS 语义、HLDP 编程、人格身份或人类授权。

2026-08-01 追加实现事实：GHAL 已在 BS-SH-005 物理验证 Virtio Block、Virtio Net、
Ethernet、ARP、IPv4、原生登录、多扇区读写与读回、五域存储、代码频道对象和 GHCIP/GHRP
根推进。TTL 39 原生回包与 TCP 22 缺席共同证明当前窗口不是 Linux 承载。
