# GLS-0310 · BTCP · 广播塔控制协议

```yaml
registry_entry:
  module_id: GLS-0310
  acronym: BTCP
  canonical_name: Broadcast Tower Control Protocol
  name_zh: 广播塔控制协议
  family: GLP_CONTROL_PLANE
  status: REGISTERED_DRAFT_STANDARD
  canonical_uri: gls/protocols/GLS-0310-BROADCAST-TOWER-CONTROL-PROTOCOL.hdlp
  depends: [GLS-0002, GLS-0110, GLS-0301, GLS-0302, GLS-0303, GLS-0305, GLS-0306, GLS-0803, GLS-0819]
  implementation: NOT_STARTED
```

BTCP 建立服务器内逻辑唯一、物理可恢复的广播塔主控纪元，维护人格体、频道、模块、
资源、运行轨道、任务和回执世界模型。

最低控制动作：

```text
REGISTER → SUMMON → ASSIGN → START → SUPERVISE → STOP → CLEAN → RECEIPT → RETURN
```

AI 认知核心只能提出计划；确定性控制核心必须完成身份、权限、资源、版本和回执守门。
